|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_5000\_VFU-Nd\_F30.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# FlamTec Feuerschutzverglasungselement F30

## 5.0 Profil: VFU-Nd oder VFB-Nd

… Stk. Einteiliges Verglasungselement F30 nach DIN 4102 Teil 13 zur einseitigen Verglasung und nachträglichen Montage

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VFU-Nd 2-teilige Umfassungszarge

[ ] VFB-Nd 2-teilige Blockzarge

Brandschutzglas: [ ] 15mm Brandschutzglas

Wandart / Anker: [ ] Alle Wandtypen - Nivellieranker zur nachträglichen Befestigung in der Wandöffnung

**Zarge**

Ausführung: 2-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

[ ] pulverlackiert in RAL …

[ ] Edelstahl V2A (1.4301)

[ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Profilauskleidung: werkseitig mit Gipskartonplatten lt. Zulassung

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

[ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 50 mm

[ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

[ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 20 mm

Fälzung: [ ] einseitig, mit Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken stumpf gestoßen

[ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

[ ] …

Dichtung: [ ] Keildichtung TPE

[ ] Farbe schwarz

[ ] Farbe grau

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

Zubehör / Ausführung: [ ] Brandschutzglas als Spionspiegelglas

[ ] Brandschutzisolierglas mit Jalousie im Scheibenzwischenraum

[ ] Bedienung manuell über Drehknopf

[ ] Bedienung elektr. 24 V

[ ] …

Fabrikat: Domoferm – FlamTec Verglasungselement

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)