|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_5000\_VGUd\_F30.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# FlamTec Feuerschutzverglasungselement F30

## 5.0 Profil: VFU…d

… Stk. Einteiliges Verglasungselement F30 nach DIN 4102 Teil 13 zur einseitigen Verglasung und wandbegleitenden Montage

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VFUp Umfassungs- oder Blockzarge

 [ ] VFUZp Umfassungszarge mit Zierfalz

 [ ] Zierfalz 15 x 29 mm

 [ ] …

 [ ] VFUSp Umfassungszarge mit Schattennut

 [ ] Schattenut 10 x 10 mm

 [ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

 [ ] Schattennut einseitig

 [ ] VFURp Umfassungszarge mit Radien

 [ ] Radius 10 mm

 [ ] Radius … mm

 [ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

 [ ] Radius an 3 möglichen Kanten

 [ ] …

 [ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VFZSp)

Brandschutzglas: [ ] Pilkington Pyrostop 30-10 15 mm

 [ ] Pilkington Pyrostop Typ …

[ ] Schott Pyranova 30 S2.0 15 mm

 [ ] Schott Pyranova Typ: …

Wandart / Anker: [ ] Metallständerwand - mit Bügelankern zum wandbegleitenden Aufbau

 [ ] Massivwand - mit Ruck-Zuck-Ankern zum Verguß

[ ] Alle Wandtypen - Dübellochstanzung zur Verschraubung in der Leibung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 1-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

 [ ] pulverlackiert in RAL …

 [ ] Edelstahl V2A (1.4301)

 [ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Profilauskleidung: werkseitig mit Gipskartonplatten lt. Zulassung

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

 [ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 50 mm

 [ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

 [ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 20 mm

 [ ] … mm

Fälzung: [ ] einseitig, mit Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken stumpf gestoßen

 [ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

 [ ] …

Dichtung: [ ] Vorlegeband PE und Silikon

 [ ] Keildichtung TPE

 [ ] …

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

 [ ] Vollkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] Brandschutzglas als Spionspiegelglas

 [ ] Brandschutzisolierglas mit Jalousie im Scheibenzwischenraum

 [ ] Bedienung manuell über Drehknopf

 [ ] Bedienung elektr. 24 V

 [ ] …

Fabrikat: Domoferm – FlamTec Verglasungsrahmen

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)