|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_6000\_VFUp\_F90.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# FlamTec Feuerschutzverglasungselement F90

## 6.0 Profil: VFU…p

… Stk. Einteiliges Verglasungselement F90 nach DIN 4102 Teil 13 zur einseitigen Verglasung und wandbegleitenden Montage

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VFp Umfassungs- oder Blockzarge

[ ] VFZp Umfassungszarge mit Zierfalz

[ ] Zierfalz 15 x 29 mm

[ ] …

[ ] VFSp Umfassungszarge mit Schattennut

[ ] Schattenut 10 x 10 mm

[ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

[ ] Schattennut einseitig

[ ] VFRp Umfassungszarge mit Radien

[ ] Radius 10 mm

[ ] Radius … mm

[ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

[ ] Radius an 3 möglichen Kanten

[ ] …

[ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VFZSp)

Brandschutzglas: [ ] Pilkington Pyrostop 90-102 37 mm

[ ] Pilkington Pyrostop Typ …

[ ] Schott Pyranova 90 S2.0 37 mm

[ ] Schott Pyranova Typ: …

Wandart / Anker: [ ] Metallständerwand - mit Trapezankern zum wandbegleitenden Aufbau

[ ] Massivwand - mit Ruck-Zuck-Ankern zum Verguß

[ ] Alle Wandtypen - Dübellochstanzung zur Verschraubung in der Leibung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 1-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

[ ] pulverlackiert in RAL …

[ ] Edelstahl V2A (1.4301)

Profilauskleidung: werkseitig mit Gipskartonplatten lt. Zulassung

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

[ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 50 mm

[ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

[ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 20 mm

[ ] … mm

Fälzung: [ ] einseitig, ohne Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Rohrglasleiste 20 x 20 geschraubt – Ecken stumpf gestoßen

[ ] Rohrglasleiste 20 x 20 geschraubt – Ecken verschweißt

Dichtung: [ ] Vorlegeband Kerafix und Silikon

[ ] Keildichtung TPE

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] Vollkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] Brandschutzglas als Spionspiegelglas

[ ] …

Fabrikat: Domoferm – FlamTec Verglasungsrahmen

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)