|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_1000\_VGUp.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# GlasTec Verglasungsrahmen

## Profil: VGU…p

… Stk. Einteiliger Verglasungsrahmen ohne Anforderungen an Schall- Strahlen- und Feuerschutz in Anlehnung an DIN 18111-3 zur einseitigen Verglasung

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VGUp Umfassungs- oder Blockzarge

 [ ] VGUZp Umfassungszarge mit Zierfalz

 [ ] Zierfalz 15 x 29 mm

 [ ] …

 [ ] VGUSp Umfassungszarge mit Schattennut

 [ ] Schattenut 10 x 10 mm

 [ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

 [ ] Schattennut einseitig

 [ ] VGURp Umfassungszarge mit Radien

 [ ] Radius 10 mm

 [ ] Radius … mm

 [ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

 [ ] Radius an 3 möglichen Kanten

 [ ] …

 [ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VGZSp)

Glas: [ ] ohne Glas, vorgerichtet für … mm Glasstärke

 [ ] VSG 6 mm

 [ ] VSG 8 mm

 [ ] ESG 6 mm

 [ ] ESG 8 mm

 [ ] Isolierglas 24 mm aus Floatglas

 [ ] …

Wandart / Anker: [ ] Metallständerwand mit Hutankern zum wandbegleitenden Aufbau

 [ ] Massivwand mit Ruck-Zuck-Ankern zum Verguß

[ ] Alle Wandtypen – Dübellochstanzung zur Verschraubung in der Leibung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 1-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

 [ ] pulverlackiert in RAL …

 [ ] Edelstahl V2A (1.4301)

 [ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

 [ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 45 mm

 [ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

 [ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 15 mm

 [ ] … mm

Fälzung: [ ] einseitig, ohne Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Alu-Glasleiste geklippst

 [ ] Ecken stumpf auf Maß gestoßen

 [ ] Ecken mit Abdeckblech

 [ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken mit Abdeckblech

 [ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

 [ ] …

Dichtung: [ ] ohne

[ ] Vorlegeband PE

 [ ] Keildichtung TPE

 [ ] …

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

 [ ] Vollkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] VSG als Spionspiegelglas

 [ ] Isolierglas mit Jalousie im Scheibenzwischenraum (38 mm)

[ ] Bleiauskleidung im Zargenprofil … mm

 [ ] inkl. Schiebefensterbeschlag

 [ ] verschließbar

 [ ] …

Fabrikat: Domoferm – GlasTec Verglasungsrahmen

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)