|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_1000\_VGUd.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# GlasTec Verglasungsrahmen

## Profil: VGU…d

… Stk. Einteiliger Verglasungsrahmen ohne Anforderungen an Schall- Strahlen- und Feuerschutz in Anlehnung an DIN 18111-3 zur einseitigen Verglasung

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VGUd Umfassungs- oder Blockzarge

[ ] VGUZd Umfassungszarge mit Zierfalz

[ ] Zierfalz 15 x 29 mm

[ ] …

[ ] VGUSd Umfassungszarge mit Schattennut

[ ] Schattenut 10 x 10 mm

[ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

[ ] Schattennut einseitig

[ ] VGURd Umfassungszarge mit Radien

[ ] Radius 10 mm

[ ] Radius … mm

[ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

[ ] Radius an 3 möglichen Kanten

[ ] …

[ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VGZSp)

Glas: [ ] ohne Glas, vorgerichtet für … mm Glasstärke

[ ] VSG 6 mm

[ ] VSG 8 mm

[ ] ESG 6 mm

[ ] ESG 8 mm

[ ] Isolierglas 24 mm aus Floatglas

[ ] …

Wandart / Anker: [ ] Metallständerwand mit Hutankern zum wandbegleitenden Aufbau

[ ] Massivwand mit Ruck-Zuck-Ankern zum Verguß

[ ] Alle Wandtypen – Dübellochstanzung zur Verschraubung in der Leibung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 1-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

[ ] pulverlackiert in RAL …

[ ] Edelstahl V2A (1.4301)

[ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

[ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 45 mm

[ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

[ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 15 mm

[ ] … mm

Fälzung: [ ] einseitig, mit Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Alu-Glasleiste geklippst

[ ] Ecken stumpf auf Maß gestoßen

[ ] Ecken mit Abdeckblech

[ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken mit Abdeckblech

[ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

[ ] …

Dichtung: [ ] ohne

[ ] Vorlegeband PE

[ ] Keildichtung TPE

[ ] …

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] Vollkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] VSG als Spionspiegelglas

[ ] Isolierglas mit Jalousie im Scheibenzwischenraum (38 mm)

[ ] Bleiauskleidung im Zargenprofil … mm

[ ] inkl. Schiebefensterbeschlag

[ ] verschließbar

[ ] …

Fabrikat: Domoferm – GlasTec Verglasungsrahmen

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)