|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_2500\_VSU-Nd.doc |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# SoundTec Verglasungselement

## Profil: VSU..-Nd

… Stk. Zweiteiliges Schallschutz - Verglasungselement ohne Anforderungen an Strahlen- und Feuerschutz, in Anlehnung an DIN 18111-3 zur einseitigen Verglasung

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VSU-Nd Umfassungs- oder Blockzarge

 [ ] VSUZ-Nd Umfassungszarge mit Zierfalz

 [ ] Zierfalz 15 x 29 mm

 [ ] …

 [ ] VSUS-Nd Umfassungszarge mit Schattennut

 [ ] Schattenut 10 x 10 mm

 [ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

 [ ] Schattennut einseitig

 [ ] VSUR-Nd Umfassungszarge mit Radien

 [ ] Radius 10 mm

 [ ] Radius … mm

 [ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

 [ ] Radius an 3 möglichen Kanten

 [ ] …

 [ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VSZSW-Nd)

Glas: [ ] Rwp 33dB 6 mm VSG

 [ ] Rwp 35dB 8 mm VSG

 [ ] Rwp 38dB 8 mm VSG Silence

 [ ] Rwp 39dB 28 mm Isolierglas aus VSG

 [ ] Rwp 44dB 46 mm Isolierglas aus VSG

Wandart / Anker: [ ] Alle Wandtypen – Nivellieranker zur Befestigung in der Wandöffnung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 2-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

 [ ] pulverlackiert in RAL …

 [ ] Edelstahl V2A (1.4301)

 [ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

 [ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 45 mm

 [ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

 [ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 15 mm

 [ ] … mm

Fälzung: [ ] einseitig, mit Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Alu-Glasleiste geklippst

 [ ] Ecken stumpf auf Maß gestoßen

 [ ] Ecken mit Abdeckblech

 [ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken mit Abdeckblech

 [ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

 [ ] …

Dichtung: [ ] Keildichtung TPE

 Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

 [ ] Vollkämpfer / Pfosten

 [ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] VSG als Spionspiegelglas

 [ ] Isolierglas mit Jalousie im Scheibenzwischenraum (38 mm)

 [ ] Bedienung manuell über Drehknopf auf dem Glas

 [ ] Bedienung elektr. 24 V

 [ ] …

Fabrikat: Domoferm – SoundTec Verglasungselement

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)