|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_2750\_VSUZ2-Nd.doc | **Version:** | Original |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# SoundTec Verglasungselement

## Profil: VSUZ2..-Nd

… Stk. zweiteiliges Schallschutz - Verglasungselement ohne Anforderungen an Strahlen- und Feuerschutz, in Anlehnung an DIN 18111-3 zur beidseitgen Verglasung.

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VSUZ2Nd Umfassungs- oder Blockzarge

[ ] VSUZ2Nd Umfassungszarge mit Schattennut

[ ] Schattenut 10 x 10 mm

[ ] Schattenut 14 x 10 mm

[ ] Schattennut beidseitig

[ ] Schattennut einseitig

[ ] VSUZ2R-Nd Umfassungszarge mit Radien

[ ] Radius 10 mm

[ ] Radius … mm

[ ] Radius beidseitig an der Maulweitenkante

[ ] Radius an 3 möglichen Kanten

[ ] …

[ ] … (Doppelnennungen möglich Bsp.: VSZ2SRW-Np)

Glas: [ ] Rwp 46dB 6 mm VSG und 6 mm ESG

[ ] Rwp 48dB 8 mm VSG und 6 mm VSG

[ ] Rwp 49dB 8 mm VSG Silence und 6 mm VSG

[ ] Rwp 49dB 9 mm Optilam Phon GH und 6 mm VSG

Wandart / Anker: [ ] Alle Wandtypen – Nivellieranker zur Befestigung in der Wandöffnung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 2-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

[ ] pulverlackiert in RAL …

[ ] Edelstahl V2A (1.4301)

[ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

[ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 30 mm

[ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

[ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 15 mm

[ ] … mm

Fälzung: [ ] beidseitig, vorne mit Dichtungsnut hinten ohne Dichtungsnut

Glasleisten: [ ] Alu-Glasleiste geklippst

[ ] Ecken stumpf auf Maß gestoßen

[ ] Ecken mit Abdeckblech

[ ] Stahlglasleiste geklippst – Ecken mit Abdeckblech

[ ] Rohrglasleiste geschraubt – Ecken verschweißt

[ ] …

Dichtung: [ ] Keildichtung TPE

Zargenvorrichtung: [ ] Teilkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] Vollkämpfer / Pfosten

[ ] Position …

[ ] …

Zubehör / Ausführung: [ ] einseitig VSG als Spionspiegelglas

[ ] Jalousiekasten im Scheibenzwischenraum

[ ] inkl. Jalousie elektrisch Farbe …

[ ] inkl. Jalousie manuell Farbe …

[ ] Bedienung über aufgesetzte Kurbel

[ ] Bedienung über Drehknopf auf der Zarge

[ ] inkl. Rollo elektr. Farbe …

[ ] …

Fabrikat: Domoferm – SoundTec Verglasungselement

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)