|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokument-Information:** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokument Nr.:** | Domo\_D\_V\_2850\_VSUM.doc | **Version:** | Original |
|  |  |  |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# SoundTec Verglasungselement

## Profil: VSUM

… Stk. zweiteiliges Schallschutz - Verglasungselement ohne Anforderungen an Strahlen- und Feuerschutz, in Anlehnung an DIN 18111-3 zur mittigen Verglasung

nach folgenden technischen Daten:

Profil: [ ] VSUM Umfassungszarge beidseitig sichtbare Verschraubung

[ ] VSUM2 Umfassungszarge einseitig sichtbare Verschraubung

Glas: [ ] Rwp 33dB 6 mm VSG

[ ] Rwp 35dB 8 mm VSG

[ ] Rwp 40dB 12 mm VSG Silence

[ ] Rwp 44dB 34 mm VSG ISO

Wandart / Anker: [ ] Alle Wandtypen – Befestigung durch Verschraubung in der Leibung

[ ] …

**Zarge**

Ausführung: 2-schalige Zarge, vierseitig umlaufend

Material/ Oberfläche: [ ] verzinkt und grundiert

[ ] pulverlackiert in RAL …

[ ] Edelstahl V2A (1.4301)

[ ] Edelstahl V4A (1.4571)

Blechstärke: [ ] 1,5 mm

[ ] 2,0 mm

Maulweite: … mm

Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: … x … mm Falzmaße: … x … mm

Spiegel vorne/ hinten [ ] 30 / 30 mm

[ ] ... / … mm

Putzwinkel vorne/ hinten: [ ] 15 / 15 mm

[ ] ... / … mm

Falzaufschlag: [ ] 15 mm

[ ] … mm

Fälzung: [ ] ohne

Dichtung: [ ] Keildichtung TPE

Zubehör / Ausführung: [ ] VSG als Spionspiegelglas

Fabrikat: Domoferm – SoundTec Verglasungselement

Hinweise:

Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gem. unseren Montageanleitungen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen unter [www.Domoferm.de](http://www.Domoferm.de)